загрузка обновлений с www.dsrsoftwares.narod.ru

Обновление ресивера с меню Установки -> Обновление ПО ->  Обновление по USB
1. Выберете файл обновления: 
S-1219HD_S-1229HD_VX.XX.XX_XXXXXXXX.bin - Прошивка
db.bin - Список каналов
softcam.key - Список ключей
2. Нажмите ОК и подтвердите обновление ПО
3. После обновления ресивер перезагрузиться.
Внимание!!! Не отключайте питание и не извлекайте USB накопитель во время процесса обновления. Это может привести к поломке устройства.