загрузка обновлений с www.dsrsoftwares.narod.ru

Обновление ресивера с меню Установки -> Обновление ПО ->  Обновление по USB
1. Выберете файл обновления: 
SP-1319HD_SP-1329HD_VX.XX.XX_XXXXXXXX.bin - Прошивка
db.bin - Список каналов
softcam.key - Список ключей
2. Нажмите ОК и подтвердите обновление ПО
3. После обновления ресивер перезагрузиться.
Внимание!!! Не отключайте питание и не извлекайте USB накопитель во время процесса обновления. Это может привести к поломке устройства.

Для Восстановление ПО ресивера:
1. Переименовать ранее сохраненный дамп в rom.bin
2. Положить в корень USB диска
3. Включить ресивер и ждать процесса завершения обновления